|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Name des Betriebs:  | Betriebsanweisung***Gemäß § 20 GefStoffV*** | **Stand: 10/2022** |
|  **Arbeitsbereich:** | **Tätigkeit:**  | **Unterschrift:** |
| PRODUKTBEZEICHNUNG |
| **Spülmittel Frisch und Sauber****Form:** flüssig **Farbe:** grün **Geruch:** zitronig |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|   | Wässrige Lösung auf Basis anionischer Tenside, Konservierungsmittel, Farb-u. Duftstoffe.**Gefahren für Mensch:** Wirkt stark reizend an den Augen nach direktem Kontakt. Nach Verschlucken starke Reizung im Mund, Speiseröhre, Magen-Darmtrakt. **Gefahren für Umwelt:** Produkt ist in Wasser löslich, nicht brennbar, schwach wassergefährdend. |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | **Ab-/Umfüllen:** Geringe Fallhöhe wählen oder Trichter benutzen zur Vermeidung von Spritzgefahr.**Transport:** Gefäße geschlossen halten. Produkt nur im Originalbehälter transportieren. GGVS-Einstufung: ----**Lagerung:** Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern.**Körperschutz:** ---**Augen-/Gesichtschutz:** Schutzbrille (EN 166).**Handschutz:** Handschuhe bei Gefahr des direkten Hautkontaktes nach DIN EN 420 benutzen aus: Naturlatex, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Polychloropren, Fluorkautschuk.**Atemschutz: -** **Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:** Während des Umganges mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz) |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| C:\Users\pschierer\Documents\Feuerlöscherpiktogramm.png | **Maßnahmen zur Brandbekämpfung**Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen.**Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung**Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.**Wichtige Rufnummern:** Feuerwehr: 112**Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer:** Siehe Aushangpflichtige Informationen |
| ERSTE HILFE – Notruf 112 |
|  | **Haut:** Betroffene Stellen reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).**Auge:** Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Beianhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.**Verschlucken:** Mund ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen.**Einatmen:** Frischluft einatmen lassen. Arzt hinzuziehen.**Kleidungskontakt:** Verunreinigte Kleidung wechseln. |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| Pikto Container | Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben.**Abfallcode:**070601\* Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.200129\* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.200139 Kunststoffe |